様式第３号の２（第８条、第１１条の２関係）

屋外広告物安全点検報告書

１ 広告物の概要

1. 表示又は設置の場所
2. 前回許可　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　第　　　　　号　　（台帳管理番号：　　　　　　　）

２ 点検結果（種別：自立・屋上・壁面・突出・その他（　　　　　　 　 　　　）広告物　番号：　　　　　　）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 点検内容 | 点検結果 | | | | 補修の概要 | |
| 良好 | 経過  観察 | 要  改善 | 即時  修理 | 補修完了  年月日 | 補修の内容 |
| 基礎 | 1 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 2 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 支持部 | 1 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 2 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 3 鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 接合部 | 1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 2 ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 3 取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| **広告板**  **・文字** | 1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 3 枠組み部材の破損、ねじれ | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 照明装置 | 1 蛍光灯・照明灯・ＬＥＤの不点、ネオン管の不発光 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 2 照明器具・ＬＥＤの取付部の破損、変形、さび、漏水 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 3 ネオン管・サポート類の破損 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 4 ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 分電盤 | 1 分電盤の腐食、破損 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 2 電源配線経路の腐食、破損 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 3 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| その他 | 1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 2 図面との相違の有無 | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 3 その他点検した事項（　　　　　　　　　　　） | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 特記事項 | | | | | | | |

上記のとおり点検を行いました。

　　　　　年　　月　　日

点検者　住　　所

　　　　　　　　　　　氏　　名

　　　　　　　　　　　電話番号

　　　　　　　　　　　資　　格　□　屋外広告物法第１０条第２項第３号イの登録試験機関が広告物の表示び

　　　　　　　　　　　　　　　　　掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

□　職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者

又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

□　建築士法第２条第２項及び第３項に規定する１級建築士及び２級建築士

□　その他

上記の点検内容及び改善内容について確認し、了承しました。

年　　月　　日

申請者　住　　所

　　　　　氏　　名

　　電話番号

注　１　点検結果の欄は、該当する項目の□にレを付すること。

２　大分市屋外広告物条例施行規則第１１条の２第３項の広告物又はこの掲出物件にあっては、該当する点検者の資格の□にレを付すること。

３　資格を有する点検者にあっては、その資格を証する書面を添付すること。